주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광복교 ~안양교간 송배수관 정비공사(비굴착)

□ 사업개요

위 치	광복교 ~ 안양교간
공사개요	- 노후 상수도관 정비 ․ D=300~900㎜, L=410m
공사기간	‘18.8~’18.12(5개월)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	847,543	천원
○	심사금액	:	813,618	천원
○	절 감 액	:	33,925	천원
○	절 감 률	:	4.0	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 환율 : 1,117원/$ → 1,118.4원/$(2018년 7월 환율)

- 휘발유 : 1,462원/ℓ → 1,538.9원/ℓ(2018년 7월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,281원/ℓ → 1,359.3원/ℓ(2018년 7월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 각재(외송) 407,185원/㎥ → 369,000원/㎥ 등 13개 자재단가 조정

◦ 일위대가 조정

- 강관부설(기계)야간 조정 : 표준품셈 16-2-2적용

- 강관접합(기계) D=900mm,B종 조정 : 표준품셈 16-2-2-2적용

- 강관도장(외부,내부) D=900mm : 표준품셈 16-2-2-3적용

◦ 단가산출서 조정

- 토사천공(AUGER) 조정 : 표준품셈 5-6-1 적용

- FILLET 용접(하향) 조정 : 기계표준품셈 제3편 1-2-4-5적용

- 띠장설치철거 조정 : 표준품셈 5-2-1-2 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)