주요 심사내용

□ 공 사 명 : 올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	천호교차로 ~ 신암초교 앞 교차로
공사개요	상수도관 부설 및 정비, D=20~800mm, L=1,235m
공사기간	착공일로부터 197일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,853,819	천원
○	심사금액	:	1,831,197	천원
○	절 감 액	:	22,622	천원
○	절 감 률	:	1.2	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자 재

- 산소 : 2.7원/L→1.91원/L 등 11개 품목 조정

○ 일위대가

- 스테인레스관, 주름마디 스텐관 부설공 : 품셈(기계) 1-3-4 반영

- 주철관 절단공,: 품셈(토목) 6-2-4 반영

- 부단수할정자관천공분기점분기 : 품셈(토목) 6-8-5 적용

- 흄관 절단공, 하수도복구공,: 품셈(토목) 6-6-3 적용

- 조명시설 설치 및 철거 : 품셈(토목) 6-7-4 반영

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 도로복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)