주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 보수공사

□ 사업개요

위 치	한강공원 야외수영장 7개소(뚝섬,여의도,잠실,잠원,광나루,난지,양화)
공사개요	- 수조 벽체 내․외부 페인트칠 : 2,378.5㎡ - 수영장 및 물놀이장 탑코팅 : 11,503㎡ - 목재데크 보수 및 재설치 : 821㎡, 매표소 계단설치 : 4개소 등
공사기간	‘18. 3 ~ ’18. 9. 30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	721,292	천원
○	심사금액	:	695,204	천원
○	절 감 액	:	26,088	천원
○	절 감 률	:	3.6	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,501.6원/ℓ → 1,502.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,318원/ℓ → 1,319.8원/ℓ(2018년 3월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 각재(외송) 407,186원/㎥ → 369,000원/㎥ 등 8개 자재단가 조정

◦ 내역서 등 조정

- 공사원가계산 제비율 조정 : 종합건설업 → 전문건설업

건설기계대여대금발급수수료 조정 : 0.41% → 0.49%

◦ 일위대가 조정

- 바탕처리 조정 : 건축표준품셈 12-1-1적용

- 경계석 설치 조정 : 표준품셈 10-5-3적용

- 합판거푸집 조정 : 표준품셈 6-3-1적용(18년 개정품)

- 앵커볼트 설치 조정 : 서울형품셈 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시