주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2018년 도로시설물 보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	동대문구청 관할지역
공사개요	- 보도정비(t=6~8cm) A=35a, - 측구설치(B=45~50cm) L=1,070m - 경계석설치(15×15, 20×25) L=900m 등
공사기간	‘18.3~’18.12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	696,970	천원
○	심사금액	:	671,687	천원
○	절 감 액	:	25,283	천원
○	절 감 률	:	3.6	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,411원/ℓ → 1,501.6원/ℓ(2018년 2월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 경  유 : 1,223원/ℓ → 1,318.0원/ℓ(2018년 2월 서울지역 주유소 판매단가 적용)

- 이형철근(SD300) 665천원/ton → 660천원/ton 등 17개 자재단가 조정

◦ 내역서 등 조정

- 원가계산 제비율 조정 : 연간단가계약 공사 적용

․ 간접노무비(11.3%→11.6%), 기타경비(6.2%→6.0%), 환경보전비(0.8%→0.9%)

․ 일반관리비(5.5% → 6%)

◦ 일위대가 조정

- 소형고압블록걷기 조정 : 표준품셈 10-3-3적용

- 아스팔트포장깨기(0.2BH+브레이카) 조정 : 표준품셈 8-17적용

- 투수블록 포장 조정 : 서울형품셈 적용

- 소형고압블록 포장 조정 : 서울형품셈 적용

- 몰탈 조정 : 건축 표준품셈 15-1적용

- 합판거푸집 조정 : 표준품셈 6-3-1적용

- 차선도색 조정 : 표준품셈 10-6-2-4적용

- 투수블록 포장 조정 : 잡재료비 오류 수정

◦ 단가산출서 조정

- 토사잔토처리(0.7BH+DT24) 조정 : 표준품셈 8-5적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)