주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 취락지구(교수마을) 기반시설 확충사업

□ 사업개요

위 치	강남구 자곡동 290번지 일대
공사개요	- 아스콘(표층) 포장 : 31a, 아스콘(중층) 포장 : 15a - 보차도경계석(200×200×1000) : 363m - 도로경계석(150×150×1000) : 602m - 흄관부설(D600mm, L=287m), (D300mm, L=91m)
공사기간	착공일로부터 150일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	610,071	천원
◦	심사금액	:	550,451	천원
◦	절 감 액	:	59,620	천원
◦	절 감 률	:	9.8	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 각재(외송): 400,108원/㎥ → 369,000원/㎥

- 결속선: 1,490원/kg → 1,380원/kg

- 노면표지용도료: 3,140원/kg → 1,300원/kg

- 못: 1,375원/kg → 935원/kg

- 블레이드: 210,000원/개 → 152,000원/개

- 합판(내수1급): 8,902원/kg → 8,419원/kg 등 22종 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가

- 흄관접합 및 부설(소켓): 품셈기준 조정(토목 16-2-5)

- 하수관(흄관)천공 및 접합: 품셈기준 조정(토목 16-2-5)

- 혼합기층포설 및 다짐: 품셈기준 조정(토목 10-2-1)

- 보조기층포설 및 다짐: 품셈기준 조정(토목 10-2-2)

- 빗물받이설치: 품셈기준 조정(토목 6-3-1) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)