주요 심사내역

□ 용 역 명 : 2018년 하수사업(하수팀) 건설폐기물 처리용역(연간단가)

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치 : 영등포구 관내 하수사업 폐기물 ◦ 용역개요 - 폐콘크리트 : 8,691톤 - 폐아스콘 : 7,401톤(파쇄 6,901톤, 평삭 500톤), - 혼합건설폐기물 : 12톤 - 폐기물운반 : 16,104톤 ◦ 용역기간 : 착수일로부터 12.31

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	572,911	천원
◦	심사금액	:	501,813	천원
◦	절 감 액	:	71,098	천원
◦	절 감 률	:	12.4	%

□ 주요 심사내용

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 혼합건설폐재류(소각5%미만)

: 98,000원/톤 ➝ 40,000원/톤(서울시 견적가)

- 덤프트럭운반

· 적하시간(t4) : 0.8분(보통) ➝ 0.5분(양호)

· 왕복시간(t2) : 운반속도 및 거리 조정

· 혼합폐기물 운반비 재산출

· 적재시간 10분 초과로 재료비 공제(품셈8-1,사)

◦ 기타 사항

- 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

- 운반비 산정의 기준이 되는 다음 사항을 설계서(도면, 과업내용서, 물량내역서, 현장설명서)에 구체적으로 명기하여 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 않도록 하여야 함

1) 토사채취, 사토 및 폐기물처리 등을 위한 위치

2) 공사현장과 “1)”에 따른 위치간의 운반거리, 운반로 및 운반속도 등

3) 기타 운반비 산정에 필요한 사항.  끝.