주요 심사내역

□ 용 역 명 : 2020년 풍납동 보상완료건물 철거공사 폐기물처리용역(2권역)

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치 : 풍납동 2권역 ◦ 용역개요 - 폐기물 수집·운반 ㆍ건설폐재류 : 2,957㎥ ㆍ혼합건설폐기물 : 206㎥ - 폐기물 처리 ㆍ건설폐재류 : 6,801.0톤 ㆍ혼합건설폐기물 : 329.6톤 ◦ 용역기간 : 착수일로부터 2020.12.31까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	398,090	천원
◦	심사금액	:	329,480	천원
◦	절 감 액	:	68,610	천원
◦	절 감 률	:	17.2	%

□ 주요 심사내용

◦ 폐기물처리비 등 조정

- 건설폐재류 : 37,500원/톤 ➝ 36,000원/톤(서울시 견적가)

- 혼합건설폐재류(가연성 5%미만) : 127천원/톤 ➝ 58천원/톤(서울시 견적가)

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 폐기물(건설폐재류) 처리 수량 : 6,801톤 ➝ 5,914톤(단위중량 2.0톤/㎥)

- 폐기물 운반비

ㆍ굴삭기 버킷계수(K) : 0.7 ➝ 0.55(파쇄암, 호박돌 기준)

ㆍ적하시간(t3) : 0.8분(보통) ➝ 0.5분(양호)

ㆍ적재장소에 도착한 때로부터 적재작업이 시작될 때까지의 시간(t4)

: 0.42분(보통) ➝ 0.15분(양호)

◦ 기타 사항

- 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

- 운반비 산정의 기준이 되는 다음 사항을 설계서(도면, 과업내용서, 물량내역서, 현장설명서)에 구체적으로 명기하여 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 않도록 하여야 함

1) 토사채취, 사토 및 폐기물처리 등을 위한 위치

2) 공사현장과 “1)”에 따른 위치간의 운반거리, 운반로 및 운반속도 등

3) 기타 운반비 산정에 필요한 사항.  끝.