주요 심사내용

□ 공 사 명 : 가리봉배수분구 하수관거 종합정비사업

□ 사업개요

위 치	구로구 가리봉동 일대
공사개요	하수관 개량 D=300~900mm, L=1.89km
공사기간	착공일로부터 ~ 2020.12.15

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,337,431	천원
○	심사금액	:	1,330,120	천원
○	절 감 액	:	7,311	천원
○	절 감 률	:	0.5	%

□ 주요 심사내용

◦ 유류대 및 자재단가 조정 : 미송각재 외 16종

- 경 유 : 1,345.06원/ℓ→ 1,340.2원/ℓ(서울시 2월 단가)

- 기초거푸집(기초, D=1,200) : 60,000원/개 → 50,000원/개

- 기초거푸집(기초, D=1,500) : 75,000원/개 → 60,000원/개

- 도로용페인트(황색) : 3,300원/kg → 3,150원/kg

- 도로용페인트(백색) : 3,140원/kg → 2,750원/kg

- 컨테이너(사무실) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 이형철근(D16mm) : 600,000원/톤 → 560,000원/톤

- 철판(1.2≤T≤1.4) : 1,170원/kg → 800원/kg

- 컨테이너(창고) : 2,000,000원/동 → 1,840,000원/동

- 미송각재 : 538,922원/㎥ → 505,520원/㎥등 거래실례가격 적용

◦ 일위대가 조정

- 아스팔트(콘크리트)포장깨기 : 공기압축기 7.1㎥/min → 3.5㎥/min

- 소형고압블록 포장 철거 : 노무품 조정(서울형품셈)

- 기구(공구)손료. 잡배료비 : 경비 → 재료비 계상(한국건설기술연구원)

- 차선도색 : 보통인부(교통통제수) 제외(토목품셈 1-9-9)

- 고강성 pvc 이중벽관 접합 및 부설 : 기구손료 제외(토목품셈 6-4)

- 맨홀준공표지판 : 보통인부 → 특별인부 수량 조정

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)