주요 심사내용

□ 공 사 명 : 강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사(3단계)

□ 사업개요

위 치	강서구 화곡로 335~ 양천로 492
공사개요	▪조립식 PC암거 설치(2련3.0m×2.5m, L=881m) ▪지장물(상수도관 및 한전 지중관로 등) 이설 공사 1식
공사기간	2015.06.26 ~ 2021.04.30

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	825,411	천원
◦	심사금액	:	752,107	천원
◦	조 정 액	:	73,304	천원
◦	조 정 률	:	8.88	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 :

- 이팝나무(Rx10) : 220,000원/주→ 210,000원/주 등

◦ 내역서 및 일위대가 조정 :

- 조경석 쌓기 품 조정(품셈4-4-2)(감5,299천원)

- 강재 구멍뚫기(9mm~24mm) 서울형 품셈 적용(감48,018천원)

- 볼트조이기, 풀기 서울형 품셈 적용(증526천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인