주요 심사내용

□ 공사명 : 경춘선 망우~금곡 복선전철 신내환승시설 설치공사(궤도공사)

□ 사업개요

위 치	6호선 신내차량기지 내
공사개요	- 6호선 신내차량기지 임시승강장 설치(궤도공사) - 궤도부설 0.404km(단선, 차막이 연장포함), 궤도철거 0.231km(단선) - 분기기부설 8틀, 차량세척대 철거, 기타부대공
공사기간	2019.03.01.~2019.07.31.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	686,992	천원
◦ 심사금액 :	663,172	천원
◦ 절 감 액 :	23,820	천원
◦ 절 감 률 :	3.47	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 보통철선: 1,150원/kg → 1,075원/kg

- 아연도철선: 2,070원/kg → 1,950원/kg

- 철못: 1,400원/kg → 1,150.8원/kg

- 외송각재: 389,221원/㎥ → 369,000원/㎥

- 외송판재: 389,221원/㎥ → 369,000원/㎥

- 조합페인트: 5,488원/ℓ → 5,060원/ℓ

- 신나: 2,711원/ℓ → 1,777원/ℓ

- 보통합판: 3,756원/㎡ → 3,721원/㎡

- 내수합판: 10,264원/㎡ → 8,419원/㎡

- 백열전구: 500원/개 → 300원/개

- 용접봉: 2,836원/kg → 2,190원/kg 등 19종 거래실례가격 적용

◦ 일위대가 조정

- 자갈살포: 공구손료 제외(품셈 토목14-1-1)

- 궤도양로: 공구손료 제외(품셈 토목14-1-1)

- 콘크리트타설: 품셈기준 조정(토목6-1-1)

- 분기기부설: 공구손료 제외(품셈 토목14-1-3)

- 분기기철거: 공구손료 제외(품셈 토목14-1-5)

- 조합유성페인트칠: 기구손료 제외(품셈 건축17-1-1, 17-3-1)

- 테르밋트 용접: 품셈기준 조정(토목14-1-4)

- 레일교환: 공구손료 제외(품셈 토목 14-2-1)

- 궤도이설: 공구손료 제외(품셈 토목 14-2-2)

- 침목교환: 야간작업에 따른 할증 중복적용(품셈 토목14-2-1)

- 야간 재료비 할증 제외

- 공구손료: 재료비 적용 등

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: (재+직노) 5억 미만 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 폐기물처리비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)