주요 심사내용

□ 공 사 명 : 구로동 구로역 철도횡단 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	구로구 구로동 구로역 3번출구 ~ 1번출구
공사개요	- 하수관로 신설 : D1,000~1100mm, L=153m - 하수관로 추진 : D1,100mm, L=134m 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2021. 12. 17.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	3,041,726	천원
◦	심사금액	:	2,927,310	천원
◦	조 정 액	:	114,416	천원
◦	조 정 률	:	3.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 경  유 : 1,372원/L → 1,107.5원/L(한국석유공사 11월 발표자료)

- 콘테이너하우스 6×3.0×2.6m(사무실용) : 2,350,000원 → 2,059,000원

- 콘테이너하우스 6×3.0×2.6m(창고용) : 2,000,000원 →1,840,000원

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 말뚝박기용 천공(토사) 발전기 조합변경 :

450kw → 200kw(서울형품셈)(감1,160천원)

- 인력터파기 품 조정 : 0.3375 → 0.2 (감6,459천원)

- 흙운반(토사) 현장-중간적치장 이동속도 조정 : 15/20 →20/25 조정(감910천원)

- 사토운반(토사10km) 이동속도 조정 : 10/10 →20/25 (감2,800천원)

- 사토운반, 레일계측 경비 적용

◦ 제비율 조정

- 산업안전관리비 적용 율 수정(5억~50억 미만) :

1.86% → 1.86%+5,349천원 (증5,349천원)

- 고용개선지원비 적용요율 수정 : 4.3% → 3.6% (추정가격 5억∼30억 미만)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정공법 선정심의 대상 : 심의완료

(하수관로 압입추진공법 : S.C.J공법, 비굴착 전체보수보강공법 : R.P.R. 공법)

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사제외