주요 심사내용

□ 공 사 명 : 내부순환로(성동) 블루힐아파트 주변 방음시설 정비공사

□ 사업개요

위 치	내부순환로(성동방향) 블루힐아파트 주변(본선)
공사개요	○ 방음벽 지주 철거 및 설치(야간, h:3m이하,W:2m): 346개소 ○ 방음벽 철거 및 설치(야간, h:3m이하,개당:2㎡이하): 690개소 ○ 투명방음판(PC, 1970×1000×60(8T)): 1,380㎡
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	536,000	천원
◦	심사금액	:	536,000	천원
◦	절 감 액	:	0	천원
◦	절 감 률	:	0.0	%

□ 주요 심사내용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 조정내역 없음

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음