주요 심사내용

□ 공 사 명 : 논현동 127-2 ~ 133-28간 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	강남구 논현동 127-2~133-28간 일대
공사개요	사각형거 보수보강 - 단부제관 1,702.7㎡, 충전제주입 346.9㎥ - 기타 부대공 1식 등
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,000,000	천원
○	심사금액	:	1,995,610	천원
○	절 감 액	:	4,390	천원
○	절 감 률	:	0.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 등 조정

- 이형철근(D13~D19) : 720천원 → 715천원

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 충전재운반 : 운반속도 및 운반거리 조정, 경비로 적용

(고속국도 60km/hr → 80km/hr, 운반거리168km → 155km)
- 임시환기시설 설치ㆍ해체 : 경비로 적용

- 컨테이너형 가설창고 : 경비로 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주