주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 도림천고가 보수공사(장기계속)

□ 사업개요

위 치	영등포구 영등포동,문래동 ~ 도림동
공사개요	도장보수공 29,917㎡, 공중비계 14,365㎡, 교면포장 29a, 콘크리트보수공 1,850㎡, 신축이음보수 107m 등
공사기간	2022. 5. ~ 2025. 4.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	9,044,190	천원
◦	심사금액	:	8,696,300	천원
◦	조 정 액	:	347,890	천원
◦	조 정 률	:	3.85	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 비계파이프 : 5,090원/m → 4,460원/m

- 유공관(10mm) : 9,000원/m → 8,500원/m

- 고철(중량A) : -270원/kg → -640원/kg

◦ 일위대가 조정

- ‘아스팔트및방수층제거’ 교량 할증 제외(교량 조사 품) (감260천원)

- ‘신축이음장치보수’ 품 조정, 할증 조정(공통6-8-9)

- ‘도장바탕처리’ 교량 할증 제외(교량 조사 품) (감107,132천원)

- ‘공중비계’ 교량 할증 제외(교량 조사 품) (감62,272천원)

- ‘보호막설치및해체’ 품 및 수량 조정, 경비항목 적용 (증78,892천원)

- ‘사인보드’ 화물차 유류대 제외 (감21,254천원)

- ‘트럭탑재형크레인(야간)’ 능률저하할증 제외(작업능률과 무관) (감832천원)

- ‘도막식방수’ 등 공구손료 재료비 항목 적용

◦ 제비율 조정

- ‘산업안전보건관리비’ 요율(1.86%→1.86%+5,349천원) 조정 (증5,349천원)

- ‘하도급지급보증수수료’ 제외 (감4,290천원)

- ‘공사이행보증수수료’ 제외 (감2,268천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)