주요 심사내용

□ 공 사 명 : 시흥대로40길120 ~ 금하로710 사각형거 보수공사

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥대로40길120 ~ 금하로710(시흥5동)
공사개요	ㅇ사각형거( 2.0m×2.5m, L=540m) 보수보강 - 단면보수 A=3,046㎡ - 부대공 1식
공사기간	2020. 4월 ~ 12월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,387,100	천원
○	심사금액	:	1,372,260	천원
○	절 감 액	:	14,840	천원
○	절 감 률	:	1.1	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 등 조정

- V-cut 충전재(에폭시): 15,000원/kg → 12,000원/kg

- PVC 파이프(VG2,  ￠100mm): 4,555원/m → 4,250원/m

- PVC 소켓(￠150mm): 3,500원/개 → 2,350원/개

- 각형 강관 (백관, 25×25mm, 1.6t): 1,202원/개 → 1,166원/개 등

거래실례가 적용

○ 내역서 및 일위대가 등

- 콘테이너 : 운반비 제외(납품장소도)

- 사각형거 물막이판 : 사용자재 손율 적용(품셈공통2-2-1)

잡재료비 및 공구손료 3% 적용

- 안전장치 : 사용자재 손율 적용(품셈공통2-2-1)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정공법 선정심의 대상 : 심의완료