주요 심사내용

□ 용 역 명 : 신월2 배수분구 하수관로 종합정비공사 건설폐기물처리용역(2020년분)

□ 사업개요

용역개요	◦ 용역위치 : 양천구 신월동 1,3,5,7동 일대 ◦ 용역개요 - 폐기물처리 : 폐콘크리트 6,418톤, 폐아스콘 2,586톤 - 폐기물운반 : 폐콘크리트 2,791㎥, 폐아스콘 1,496㎥ ◦ 용역기간 : ’20.3 ~ ’20.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	333,000	천원
◦	심사금액	:	313,000	천원
◦	절 감 액	:	20,000	천원
◦	절 감 률	:	6.0	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재 단가 조정

- 경유 : 1400.4원/L → 1,340.2원/L

- 폐콘크리트 : 22,000원/톤 → 21,000원/톤(서울시견적가)

- 폐아스콘 : 23,000원/톤 → 22,000원/톤(서울시견적가)

◦ 내역서 및 일위대가 등 조정

- 폐기물 운반비

ㆍ적하시간(t3) : 0.8분(보통) → 0.5분(양호)

ㆍ운반속도 : 수도권매립지 건설기계 속도 적용(서울형품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 폐기물운반 등은 정산이 가능하도록 운반장소, 거리, 경로를 설계서(공사시방서, 물량내역서 등)에 표기하여 발주 필요