주요 심사내용

공 사 명: 동부지사 묵동천 노후관로 대체 열수송관 설치공사(토목)

사업개요

위 치	서울특별시 노원․중랑구 일원
공사개요	이중보온관 관경 600~550A, 1,357m X 2열
공사기간	착공일로부터 8개월

심사평가 결과

◦설계금액:	4,429,984	천원
◦심사금액:	4,166,924	천원
◦조 정 액:	263,060	천원
◦조 정 률:	5.94	%

주요 심사내용

○ 자재비 : h형강외 5종

- h형강(150×150×7×10): 1,260원/kg→ 1,210원/kg

- h형강(200×100×5.5×8): 1,230원/kg→ 1,230원/kg(감23천원)

- h형강(200×200×8×12): 1,230원/kg→ 1,210원/kg(256천원)

- h형강(300×300×10×15): 1,260원/kg→ 1,230원/kg(감1,500천원)

- 고철: 430천원/톤→ -450천원/톤(감5,499천원)

- 소나무(R20) : 1,000천원/주→ 850천원/주(감1,500천원)

○ 내역서, 일위대가, 산근 : 고재처리 부호정정 외 16공종

- 고재처리 단가 부호정정(감 4,265천원)

- 잡철물제작 및 설치: 간단→제품설치(표준품셈8-3-1) (감22,600천원)

-  띠장연결, 띠장우각부, 트러스트 스크류 잭 연결 등: 볼트조이기 풀기

용접 등 띠장설치품에 포함으로 제외(표준품셈5-1-2) (감39,567천원)

- 천공: 발전기 및 천공준비시간, 말뚝근입시간 조정(표준품셈 5-3-2, 서울형품셈 25) (감6,099천원)

- 케이싱 튜브: 천공품에 기 포함으로 제외 (표준품셈 5-3-2) (감3,680천원)

-  H파일 항타 : 천공후 파일근입으로 제외표준품셈 5-3-2)(감3,638천원)

- 아스팔트포장(대형장비) : 인력 및 장비품 변경 (표준품셈 1-5-7)(감16,830천원)

- 덤프트럭 운반 : es0.5→0.65  조정(표준셈 8-2-3)(감11,615천원)

○ 재경비

- 이윤 : 50억이상 15%→12% 조정(감 67,220천원)

그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상: 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)