주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 호암2터널 보행환경 개선공사

□ 사업개요

위 치	금천구 시흥동 산73-5 ~ 안양시 석수동 산11-19
공사개요	- 보차도분리시설 281m - 균열보수358m, 내오염도장 280㎡, 기타 보수 1식 등
공사기간	2019. 9. ~ 2019. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	737,752	천원
◦	심사금액	:	682,316	천원
◦	절 감 액	:	55,436	천원
◦	절 감 률	:	7.5	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 아세칠렌 : 13,000원/kg → 10,652원/ kg

- 고철 : 320천원/톤 → 350원/톤

- 콘테이너(사무실, 3m×6m) : 2,350천원/동 → 2,059천원/동

- 콘테이너(창고, 3m×6m) : 2,350천원/동 → 1,840천원/동

- 철선(소철선 #20, 0.9mm) : 1,404원/kg → 1,341원/kg

- 각재(외송) : 458,083원/㎥ → 376,675원/㎥

- 합판(내수, 12×1,220×2,440mm) : 9,137원/㎥ → 8,902원/㎥

- 케미칼약액(345ml,독일제) : 149원/㎖→ 103원/㎖

- 열연강판(1.4≤T<1.6mm) : 800원/kg → 760원/kg 등

- 시멘트(40kg/포) : 138원/kg → 87원/kg

- 도로용페인트(융착식,백색) : 3,140원/kg → 2,810원/kg

- 도로용페인트(융착식,황색) : 4,100원/kg → 3,550원/kg

- LPG : 1,873원/kg → 1,016원/kg

- B/T 수직 : 26,000원/개 → 24,500원/개

- B/T 가새 : 7,000원/개 → 6,640원/개

- 안전발판 : 19,500원/장 → 18,500원/장 등

거래실례가 적용

◦ 내역서, 일위대가 등 조정

- 고압물세척 : 특별인부 → 보통인부

- 단면수복 : 노무품 조정(품셈건축9-1-2)

- 모르타르 배합 : 노무품 조정(품셈건축9-1-1)

- 콘크리트 치핑 : 인력 → 소형브레이커 적용

- 싸인보드카 : 야간할증 조정

- 공구손료, 잡재료비 : 경비 → 재료비

- 보행도우미(야간), 교통정리원(야간) : 야간할증 적용(능률저하 제외)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93%(대상금액별 재산출)

- 하도급대금지급수수료 : 0.081% → 제외(전문공사)

- 건설기계대여대금지급보증서발금금액 : 0.4% → 0.32%(전문공사)

- 일반관리비 : 6.0% → 5.5%(전문공사, 5억~30억원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 심사완료

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)