주요 심사내용

□ 공 사 명 : 세운상가 연결 보행 네트워크 조성공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 중구 필동 일대
공사개요	- 보행로 확장(데크) B=3.5m, L=241m - 전망대 조성 1개소, 계단 2개소 정비, 전통담장 정비 77m - ASP포장 18.6a, 인조화강석 포장 : 17.6a, 판석포장 15.8a 등
공사기간	착공일로부터 9개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,644,400	천원
○	심사금액	:	2,545,656	천원
○	절 감 액	:	98,744	천원
○	절 감 률	:	3.7	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재

- 결속선(#20) : 1,870원/kg → 1,330원/kg 등 23개품목 단가조정

◦ 일위대가 등

- 합판거푸집 : 품셈(공통) 6-3-1 적용

- 목재데크 설치 : 품셈(건축) 4-3-2 적용

- T.S 접합 및 부설 : 품셈(토목) 6-4-1 적용

- 기계터파기(토사) : 품셈(공통)8-2-3 적용

- 잔토처리(24DT+0.6BH) : 품셈(공통)8-2-3 적용

- H-PILE 천공 : 품셈(공통) 5-3-2 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비 등 은 심사 제외(별도 검토 후 시행)