샛강다리교 팀별 점검구간 위치도

1팀 점검구간

2팀 점검구간

구분	점검구간	중점 점검사항
1팀(특수교량팀) 조사내용	- 교량 상면 및 하부구조 외관조사 - 케이블 및 케이블 정착구 조사	- 보도부 목재Deck 손상조사 - 신축이음 이상여부 조사 - 주탑부 외관조사 - 케이블 및 케이블 정착구 조사	- 배수구 및 체수여부 - 하부구조 주요손상 조사 - 계단부 부식/ 도장, 박리 등 외관조사
2팀(강남일반교량팀) 조사내용	- 사장교 내부 조사 - 주형 외관 조사	- 사장교 구간 내부 점검 - 교각 두부 및 받침장치 조사 - 강관트러스 내부 조사 및 주형 외관조사