환경보전방안 협의내용

【중앙보훈병원 증축사업】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 중앙보훈병원 증축사업

○ 위    치 : 서울특별시 강동구 진황도로 61길 53 일대

○ 사업면적 : 65,793㎡

구 분	보훈의학연구소	장례식장	부설주차장
건축면적	1,014.26㎡	987.03㎡	815.49㎡
연면적	6,578.73㎡	2,842.37㎡	2,446.47㎡
규 모	지하2/지상5층	지하2/지상3층	지상3층
용 도	교육연구시설	의료시설	공작물 주차장

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조

○ 사 업 자 : 중앙보훈병원

○ 승인기관 : 강동구청(건축과)

Ⅱ. 협의내용

1. 총 괄

○ 본 협의내용 및 환경보전방안서 등에 제시된 저감방안과 환경영향조사계획이 이행될 수 있도록 이를 사업계획 등에 반영하고, 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함

○ 본 협의내용과 환경보전방안검토서 등에 제시된 저감방안은 환경상 악영향을 저감하기 위한 것이므로 이를 실시설계 및 인‧허가 등에 반영하여 철저히 이행될 수 있도록 조치하고, 동 저감방안 및 협의내용이 이행 완료될 때까지 지속적으로 관리하여야 함

○ 본 협의내용을 시설물 건설단계, 이용․관리단계까지 승계시켜 동 협의내용이 이행될 수 있도록 계약조건에 명시하고, 그 추진사항이 관리될 수 있도록 하여야 함

○ 환경보전방안시 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의내용 및 환경보전방안서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 마련․시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

2. 세부 협의내용

가. 온실가스

○ 사업부지 내 중앙관 1층 환경친화적 차량 우선 주차구획을 표시하고, 전기차 충전시설 20대(급속 10대, 완속 10대)를 설치하여야 함

나. 토지이용

○ 중앙보훈병원 내 자연순환 기능을 가진 토양 면적을 최대한 확보할 수 있도록 다음과 같이 생태면적률을 확보하여야 함

구 분	사업부지 전체	보훈의학연구소	장례식장	비 고
자연지반녹지(㎡)	14,999.43	2,653.69	483.50
수공간(차수)(㎡)	416.19	-	-
인공지반녹지 (90㎝ 이상)(㎡)	1,536.66	31.49	9.72
인공지반녹지 (90㎝ 이하)(㎡)	1,167.43	-	216.22
옥상녹화 (20㎝ 이상)(㎡)	221.82	-	221.82
옥상녹화 (20㎝ 이하)(㎡)	2,913.40	218.61	305.77
부분포장(㎡)	1,628.33	-	-
전면투수포장 (자연지반)(㎡)	1,401.20	732.42	99.27
전면투수포장 (인공지반)(㎡)	56.11	56.11	-
틈새투수포장(㎡)	3,438.63	116.10	-
벽면녹화(㎡)	147.63	-	-
생태면적률(%)	31.16%	50.11%	31.83%

Ⅲ. 행정내용(사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항)

○ 사업승인기관의 장(강동구 건축과)은 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조제4항 및 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 30일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 사업자(중앙보훈병원)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함