환경보전방안검토서(제2차) 협의내용

【고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업

○ 위    치 : 서울특별시 구로구 구로동 80번지, 80-24번지

○ 사업면적 : 35,854.30㎡

○ 연 면 적 : 119,748.13㎡

- 외래센터동 : 28,290.56㎡ (지하 6층/지상 6층)

○ 용    도 : 의료시설(종합병원)

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조

○ 사 업 자 : 학교법인 고려중앙학원

○ 승인기관 : 구로구청(건축과)

Ⅱ. 협의내용

1. 총 괄

○ 본 사업은 구로구 구로동 80번지 일대 “고려대학교 구로병원 외래센터동 신축사업” 관련 발파계획을 추가하는 것으로 각종 환경적인 악영향을 최소화하기 위하여 환경보전방안검토서에 제시된 저감방안을 충실히 이행하여야 함

○ 환경보전방안검토서 검토 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원 발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려될 경우에는 본 협의의견 및 환경보전방안검토서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 강구‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가서 및 환경보전방안검토서(1차) 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 세부 협의내용

□ 소음·진동

○ 본 사업부지의 경우 의료시설 내부에 위치하는 점을 고려하여 주변지역에 대한 발파 시 영향을 최소화 할 수 있도록 발파소음·진동 영향이 가장 적은 미진동굴착공법을 적용하여야 함

- 시험발파를 선 시행하고, 현장여건에 가장 적합한 발파공법을 선정하여 발파 시 주변 지역에 미치는 영향을 최소화하여야 함

○ 사업부지 주변으로 의료시설 등이 위치한 바, 발파 전 발파시간 등을 사전에 공지하고, 발파 시 발파 소음 및 진동을 지속적으로 측정하여 환경목표기준(소음 75dB(A), 진동 0.2㎝/sec)을 만족하여야 함

○ 소음·진동 측정결과 목표기준을 초과할 경우 발파시기 조정 등 추가적인 저감방안(발파덮개 운영 등) 강구하여 주변 지역에 미치는 영향을 최소화하여야 함

Ⅲ. 행정내용(사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항)

○ 사업승인기관의 장(구로구청 건축과)은 서울특별시 환경영향평가 조례 제18조 제4항 및 제20조 제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 30일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울특별시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 사업자(학교법인 고려중앙학원)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함