중앙보훈병원 사업계획변경에 따른

환경보전방안서(4차) 협의내용

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 중앙보훈병원 제2관-3관 연결통로 공사

○ 위    치 : 서울특별시 강동구 둔촌동 6-2번지

○ 사 업 자 : 중앙보훈병원

○ 승인기관 : 강동구청

○ 건축 개요

구분	내용
	사업 시행 전	사업 시행 후
대지면적	1,150.20㎡
건축면적	1,135.92㎡	1,149.97㎡
연면적	8,123.46㎡ (지상층 7,042.08㎡ 지하층 1,081.38㎡)	8,373.88㎡ (지상층 7,292.50㎡ 지하층 1,081.38㎡)
주차대수	기존 3대(치과 병원 지하주차장)
건축규모	지하 1층/지상 7층
최고 높이	33.03m 이하
지역,지구	도시지역, 자연녹지지역
용도	의료시설

Ⅱ. 협의내용

1. 총괄

○ 본 협의내용과 환경영향평가서(보전방안서, 보완서 포함)에 제시된 환경영향 저감방안은 ‘중앙보훈병원 제2관-3관 연결통로 공사’에 따른 환경 상 영향을 저감하기 위한 것으로, 이를 사업계획에 반영하여 사업 시행 시 이행될 수 있도록 조치하는 한편, 이행이 완료될 때까지 관리·감독하여야함

○ 공사 및 운영 시 환경영향평가 과정에서 예측하지 못한 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 주변 환경에 영향이 있거나 그럴 우려가 있는 경우, 사업자는 이에 대한 원인 분석을 실시하고 본 협의내용 및 평가서에 제시된 환경영향 저감 방안 외에 별도의 대책을 신속히 강구·시행하여 환경피해를 사전에 방지하여야 함

- 사업 시행 시 환경영향으로 인하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 하며, 민원 발생 시에는 사업자 책임 하에 합리적인 해결방안을 강구하여야 함

○ 본 협의내용을 시설물 건설단계, 이용 관리단계까지 승계시켜 동 협의내용이 이행될 수 있도록 계약조건에 명시하고, 그 추진사항이 관리될 수 있도록 하여야 함

○ 평가서 등에 제시된 사후환경영향조사 계획을 실시하여 공사로 인한 영향에 대하여 지속적인 관리대응을 할 수 있는 체계를 수립하고 협의내용에 대한 관리사항은 분기별 보고서를 작성하여 현장에 비치하여야함

2. 항목별 협의내용

가. 대기환경 분야

1) 대기질

○ 저감방안

47쪽, 증축구간에 비계 및 방진망 등으로 공사로 인한 먼지가 외부로 유출되지 않도록 계획 수립 바람

나. 생활환경 분야

1) 소음진동

○ 영향예측

78쪽, 일일 작업시간 조정을 통해 규제기준치(65dB)에 +5dB 또는 +10dB을 보정하는 것을 허용하고는 있으나 본 사업장이 병원이라는 특수성을 갖고 있으므로 공사로 인한 소음영향을 줄일 수 있는 추가 저감방안 모색을 권고함

79쪽, 이동식 방음벽과 지면 사이, 단위방음판 사이 등에 틈새가 존재할 경우 예상한 소음저감효과를 얻을 수 없으므로 틈새가 없도록 방음벽 설치(내부 가설칸막이 설치시에도 동일함)

3. 환경보전방안서(보완서 등 포함)에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기환경 분야

1) 대기질(환경보전방안서 47쪽, 보완서 7쪽)

○ 증축구간에 비계 및 방진망 설치

○ 현장 내 차량운행 속도의 규제

○ 건설폐기물 운반시 차량 덮개 설치

○ 친환경 건설자재 사용

○ 사후환경영향조사계획(환경보전방안서 86쪽)

나. 토지환경 분야

1) 토지이용(환경보전방안서 48~67쪽)

○ 지하층까지 기둥구조보강 시행

다. 생활환경 분야

1) 친환경적자원순환(환경보전방안서 68~70쪽)

○ 철거시 건설폐기물 발생량 산정

○ 현장근무인력에 의한 생활폐기물 및 분뇨 발생량 산정

○ 현장 내 분리수거함 비치 및 기존 병원 화장실 이용

○ 사후환경영향조사계획(환경보전방안서 86쪽)

2) 소음·진동(환경보전방안서 71~81쪽, 보완서 8~9쪽)

○ 공사시 발생 소음 및 진동 예측

○ 이동식 방음판넬 설치 및 작업시간 조정

○ 이동식 방음판넬 5.0m 계획

○ 내부 가설칸막이 설치 운영

○ 충격력에 의한 굴토공사 금지

○ 자재물 낙하시 높이 조절 및 적재로 인한 진동 최소화

○ 작업 차량 공회전 금지

○ 사후환경영향조사계획(환경보전방안서 86쪽)

4. 사후환경영향조사계획(환경보전방안서, 보완서 등 ) 요약

가. 사후환경영향조사 계획 개요

○ 사업자는 「서울특별시 환경영향평가 조례」제19조 및 같은 조례 시행규칙 제18조에 따라 사후환경영향조사 실시

○ 조사기간 : 사업 착공 시부터 준공 시 까지

나. 항목별 사후환경영향조사 계획

구분	조사내용	조사지점	조사기간
대기질	○ 발생원별 비산먼지 저감대책 시행 여부 ○ 친환경 건축자재 사용여부	○ 사업지구	○ 착공시~ 준공시
친환경적 자원순환	○ 건설폐기물 및 지정폐기물 등 적정처리 여부 ○ 생활폐기물 분리수거함 설치 여부	○ 사업지구	○ 착공시~ 준공시
소음·진동	○ 이동식 방음벽 등 저감시설 사용 여부	○ 사업지구	○ 착공시~ 준공시

※사후환경영향조사계획의 세부 내용은 환경보전방안서·보완서 등 참고