자문 검토 의견서

○ 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비공사

안  건

검 토  의 견

화곡2

배수분구

하수관로

종합

정비공사

1. 강서로 1,2단계 : 마을버스 정류장 임시 이전위치는 까치산역 1번 출입구와 근접하여 보행자와의 상충이 우려되므로, 적재물, 자전거 보관소 위치 등을 고려하여 이전위치를 재검토하기 바람.

2. 강서로 4 단계 : 강서로12길의 통행가능한 도로폭을 제시하기 바람.

3. 곰달래로 1단계 : 실제적인 보행이 가능한지 검토하여 폭을 제시하기 바람.

4. 곰달래로 2단계 : 현황 및 공사중 도로단면을 제시하기 바람.

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람