겨울철 재해대비 안전(확인)점검 결과

(신호분야)

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2019. 11. 18.  ~ 2019. 11. 29.

❍ 점검대상

- 겨울철 중점관리개소(분기기 히팅장치)

- 제설 및 수방자재 관리상태

- 겨울철 화재 등 안전사고 우려개소 등 점검

❍ 점 검 자 : 신호2사업소 PL 진수봉 외 79명

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	신답 기술센터	신답 신호관리소	이상없음	이상없음
2	동대문1 기술센터	동대문1 신호관리소	이상없음	이상없음
3	군자 기술센터	군자 신호관리소	이상없음	이상없음
4	종합운동장 기술센터	종합운동장신호관리소	이상없음	이상없음
5	대림 기술센터	대림 신호관리소	이상없음	이상없음
6	신정 기술센터	신정 신호관리소	이상없음	이상없음
7	지축 기술센터	지축 신호관리소	이상없음	이상없음
8	옥수 기술센터	옥수 신호관리소	이상없음	이상없음
9	수서 기술센터	수서 신호관리소	미 조치사항(355A 융설장치 불량) 조치완료(11.25)	이상없음
10	창동 기술센터	창동 신호관리소	이상없음	이상없음
11	동대문2 기술센터	동대문2 신호관리소	이상없음	이상없음
12	동작 기술센터	동작 신호관리소	이상없음	이상없음

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
13	신호2사업소 과장 홍현창 신호2사업소 주임 신동준	개화산 신호관리소	양호
14	영등포신호관리소 차장 임동순	영등포 신호관리소	양호
15	답십리신호관리소 차장 이채만 외14명	답십리 신호관리소	양호
16	신호2사업소 PL 황인춘	고덕 신호관리소	양호
17	마포구청신호관리소 주임 황주선외1명	마포구청 신호관리소	양호
18	한강진신호관리소 차장 박용록 외12명	한강진 신호관리소	양호
19	신호2사업소 PL 진수봉	신내 신호관리소	102-1A 선로전환기 쇄정 조정	조치완료1
20	신호2사업소 차장 이용섭	도봉 신호관리소	107B 온도조절기 불량	조치완료2
21	건대입구신호관리소 과장 신민규	건대입구 신호관리소	양호
22	이수신호관리소 차장 신승민 외19명	이수 신호관리소	양호
23	신호2사업소 과장 홍현창 신호2사업소 주임 신동준	천왕 신호관리소	양호
24	부천신호관리소 차장 이승필	부천 신호관리소	양호
25	잠실신호관리소 차장 권순창	잠실 신호관리소	양호
26	신호2사업소 부장 양용석	모란 신호관리소	양호

❍ 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	신내기지 102-1A 선로전환기 쇄정 조정
2	도봉기지 107B 온도조절기 교체 및 단자조임
3	수서신호 355A 분기기 히팅장치

❍ 점검사진

분기기 히팅장치 점검
비상복구 자재 및 장비 점검

□ 개선사례

❍ 개선사례(개화산신호관리소)

연번	내 용	비고
1	분기기 히팅장치 케이블헤드 단자대 노후화 자체정비 시행

❍ 관련사진

정비전	신형 단자대 조립
기존 단자대 제거	신형 단자대 설치
개화산신호관리소

끝.