중화 6-5호 CCTV고장발생 현황

1. 일 시

◌ 2016. 7. 14. 점검 중 이상 증상 발생.

CCTV저장장치 점검 중 CCTV 2번 카메라(차량 우측면) 녹화저장이   안됨.

2. 원 인.

◌ CCTV 2번 카메라 고장 추정.

3. 수리의뢰

◌ 본서 구급담당 유선보고

4. 진행상황

○ 자체점검 상 CCTV 케이블 눌림 -> 자체수리완료