옥상 출입문 자동개폐장치 설치 협조 안내

소방안전에 대한 협조에 감사드리며, 귀 대상의 안전을 기원합니다.

최근 잦은 고층건물 화재로 인하여 입주자들의 불안감이 높아지고 있는 실정이고, 특히 고층건물 화재발생시 계단을 이용한 지상으로의 대피 및 탈출이 불가능할 경우 큰 인명피해로 이어질 우려가 매우 높습니다.

화재발생시 인명대피공간으로 옥상을 사용할 수 있도록 지속적으로 권장하고 있지만 대부분 치안 또는 방범상의 이유로 옥상 출입문을 잠금상태로 관리하고 있는 실정입니다.

이에 우리 동작소방서에서는 고층건물에 대한 옥상 출입문의 잠금상태 관리의 문제점 개선을 위하여 평상시에는 잠겨 있어 방범기능을 하고 화재시에는 감지기의 신호에 의해 자동으로 개방되는 시스템의 옥상 출입문 자동개폐장치(화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 성능인증 및 검사를 받은 제품) 설치를 적극 권장하오니, 관계인 여러분의 적극적인 관심과 협조를 부탁드립니다.

◈ 옥상 출입문 자동개폐장치

▹ 작동원리 : 소방신호와 연동, 비상문 자동개방

▹ 구성 : 제어부(화재신호 분석)+개폐부(비상문 개폐조절)

※ 고층건축물의 옥상은 피난목적상 개방 관리되어야 함에도

경찰목적상 잠금 관리 사례 다수

동   작   소   방   서   장