공 사 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명 : 신도림지하차도 보수공사

2. 위    치 : 신도림지하차도

3. 사업시행 목적

- 본 공사는 강서도로사업소에서 관리하고 있는 신도림지하차도에 대하여 적기에 보수ㆍ보강를 실시함으로써 시설물에 대한 공용성 확보는 물론 시민생활 안전 및 편익   증진에 기여.

4. 공사개요

- 신축이음보수 368.m, 포장 51.0a, 기타 1식

5. 공사비 : 총 500,000천원

- 도급비 391,600,000원, 관급비 72,000,000원, 이전비 36,400,000원

6. 공사기간 : 착공일로부터~2022.12.30일까지

7. 하자담보책임기간 : 건설산업기본법시행령 제30조 별표4 하자담보책임기간 적용

- 아스팔트 포장 2년, 표면처리 1년, 철근콘크리트 및 방수 : 3년

8. 신기술 및 특허관련

- 본 공사는 특허가 적용되는 공사로 기술보유자와 서울시가 사용협약서를 체결하여 시공

특허번호	신기술(특허)명	내 용	특허권자 (보유자)
제10********호	Seamless Joint 공법	풍부한 탄성을 갖는 제품으로 골재,규사와 고무아스팔트계 실런트를 배합하여 시공하는 공법으로 연속포장형 신축이음장치로, 고탄성, 배수성, 접착성, 내충격성이 우수하며, 지하수등의 침투방지가 특징인 신축이음공법	피엔에이건설(주) 대표 오환원

9. 현장설명 및 설계도서 열람장소

- 현장설명 미 실시 (지방계약법 시행령 제15조 제3항의 단서 규정에 의거 생략함)

- 설계도서 열람장소 : 서울특별시 강서도로사업소 시설보수과(☎02-2657-7976)

10. 기타사항

- 본 공사는 강서도로사업소 관리 시설인 신도림지하차도에 대한 유지보수를 시행하는 공사로 설계서에 포함되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 설계변경시 반영하도록 한다

- 교통통제가 수반되는 공사는 이에 따른 시공계획서(교통소통대책, 장비, 인력투입 계획서 등)를 작성하여 발주청에 제출하고 필요한 행정절차를 이행하여야 한다.

- 제경비 중 안전관리비, 고용보험료, 연금보험료, 건강보험료, 환경보전비, 품질관리시험비, 고용개선비등에 대하여는 준공 시 정산처리 하여야 한다.