《 공 사  설 명 서 》

1. 공 사 명 : 장위13 도시재생시범사업구역 노후하수관로 정비공사(장기계속)-2차계약

2. 공사위치 : 서울시 성북구 장위동 (장위13 재개발 해제구역내)

3. 공사목적 : 재개발구역에서 해제된 장위13 도시재생시범사업구역 내 노후된 하수관로를 정비하여 통수능 확보와 더불어 하수관의 파손으로 인한 도로 동공 등 안전사고를 예방코자 함.

4. 공사개요

- 하수관 개량 : D300㎜~D800㎜, L=1,925.8m

(총차 : 하수관 개량 : D300㎜~D800㎜, L=3,425m)

- 맨홀개량 : 1~4호, 77개소

(총차 : 맨홀개량 : 1~4호, 131개소)

5. 설계변경조건

다음과 같은 경우 설계변경을 할 수 있다.

가. 물량 변경이 있을 때

나. 설계도서와 현장여건이 상이 할 때

다. 기타 감독관이 필요하다고 인정될 때

라. 설계변경 조건의 차이가 있을 때에는 발주부서의 유권해석에 준한다

6. 공사기간

본 공사의 기간은 2019.12.31일까지로 하고, 다음의 경우 한하여 기간을 연장 할 수 있다.

가. 공사시행 중 천재지변 등으로 인하여 작업이 불가하였을 경우

나. 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

다. 지장물의 철거, 이설 등으로 공사진행에 현저한 지장이 일을 경우

라. 주민의 민원발생으로 공사가 중단될 경우

마. 기타 우리구(시행청)의 사정에 의하여 공사기간이 연장되었을 경우

7. 예정공정표

(총차)

추진일정 공종별	‘18년 10월~12월		‘19년 1~3월		‘19년 4~6월		‘19년 7~9월		‘19년 10~12월		‘20년 1~3월		‘20년 4~6월		‘20년 7~9월		‘19년 10~12월
1. 토 공
2. 관 로 공
3. 구조물공
4. 포 장 공
5. 부 대 공

(총차)

추진일정 공종별	‘19년 1~2월		‘19년 3~4월		‘19년 5~6월		‘19년 7~8월		‘19년 9~10월		‘19년 11~12월
1. 토 공
2. 관 로 공
3. 구조물공
4. 포 장 공
5. 부 대 공

8. 안전조치

가. 계약상대자는 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 계약상대자 부담으로 하고 발주청에 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사 사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

나. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

다. 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호 시설을 설치하여야 한다.

라. 토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 건축물의 파손 등 기타 공정 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 우려가 있는 사항을 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 발주청에 보고하여야 한다.