`18. 5월 시행

공사현장 크로스 합동점검 결과보고

2018. 6.

기술계획처 공정관리팀

`18. 5월 시행

공사현장 크로스 합동점검 결과보고

공사현장 안전관리 및 통합공정현황에 대한 1·2사업소간 크로스(교차) 합동점검을 시행하여 안전관리의 상이한 부분을 일원화하고 우수사례를 벤치마킹하여 공사현장 감독업무 효율화 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

❏ 본부장결재 No.16호('17.6.12)『공사장 크로스 합동점검 계획(안)』

❏ 기술계획처-4066호('17.10.23)『공사현장 크로스합동점검 지속추진 알림』

❏ 토목1사업소-20888호('18.6.14)『토목분야 공사현장 크로스 합동점검(5월) 결과 제출』등

2		중점 추진방향

❏ 공사현장 안전관리 이행실태 사업소간 상이한 사항 일원화, 개선사항 발굴

❏ 안전관리 우수사례 횡단전개 및 사각지대 보완대책 마련

❏ 공사감독, 시공사, 현장작업자 안전사고 예방을 위한 안전의식 확산

3		공사현장 크로스 합동점검 결과

❏ 공사현장 크로스 합동점검 총괄현황

구 분	점검현장 (개소)	점검기간	점검결과(건)			안전관리 우수・개선 사례(건)	비 고
			합 계	완료	미조치
계	166	-	27	27	0	27
1/4분기	100	1/1~3/31	14	14	0	15	조치완료
전월	31	4/1～4/30	5	5	0	7	조치완료
5월	35	5/1～5/30	8	8	0	5	조치완료

❏ 부서별 합동점검 결과(`18. 5월) : 35개 공사현장

부 서	점검현장 (개소)	점검기간	점검결과(건)			우수사례(건)	점 검 자
			합계	완료	미조치
계	35	-	8	8	0	5
전기사업소	8	5/2~5/29	1	1	0	4	부장 박상경 등 4명 차장 이현수 등 4명
정보통신사업소	1	5/30	1	1	0	0	부장 이경승 부장 박상수
궤도사업소	1	6/8	0	0	0	1	부장 이상권 P/L 정이택
신호사업소	1	5/26	0	0	0	0	부장 김충식 부장 유전상
기계사업소	1	5/24	0	0	0	0	소장 심재민 등 2명 차장 김영길
전자사업소	1	5/30	0	0	0	0	부장 조대원 부장 김길헌
토목사업소	5	5/23～5/30	0	0	0	0	차장 임종일 외 9명
건축사업소	12	5/17～5/28	4	4	0	0	소장 이종우 등 5명 소장 김진호 등 7명
승강기관리단	3	5/1～5/31	1	1	0	0	승강기관리단 부장
승강문관리단	2	5/28	1	1	0	0	차장 이현득 차장 박경웅

❏ 점검결과 세부조치내용(현지시정 포함) : 8건_(100% 조치완료)

부서	공 사 명	점검일	지 적 내 용	조 치 내 용	조치일
전기 사업소	5호선 마곡변전소 노후전력설비 개량공사	5/15	기존 케이블 육안 식별 불가	케이블 표시찰 확대 부착	5/15
정보 통신 사업소	선릉역 승강장 시설개량 정보통신공사	5/30	이동통신 사업자 안테나 고정상태 불량으로 승객 동선 지장 초래	이동통신 사업자 안테나 고정 취부	5/30
건축 사업소	중계외 3역 승강장 편의시설 설치공사(27공구)	5/23	작업자 안전보호구미착용 2건	작업자 안전교육 실시	5/23 [2건]
건축 사업소	역촌외 1역 화장실 시설개량공사	5/24	역촌역 화장실 입구 자재관리 불량	현장 정리정돈 시행	5/25

부서	공 사 명	점검일	지 적 내 용	조 치 내 용	조치일
건축 사업소	역촌외 1역 화장실 시설개량공사	5/24	불광역 화장실 덕트관통부 몰탈 미충전	몰탈 충진 완료	6/4
승강기관리단	행당역 등 10역 승강설비 대수선 공사(2공구)	5/11	안전모 미착용 및 소화기 미비치	안전모 착용 및 소화기 비치 완료	5/19
승강장안전문	영등포구청역 대합실 및 승강장 PSD 간선 개량공사	5/28	케이블 정리 미흡	케이블 정리 완료	5/29

❏ 지적사항 조치결과 사진

분야	공 사 명	점검지적 사항	조치결과
전기	5호선 마곡변전소 노후전력설비 개량공사
		기존 케이블 표시찰 케이블명 육안 불가	케이블 표시찰 확대로 케이블명 육안 식별 가능
정보 통신	선릉역 승강장 시설개량 정보통신공사
		이동통신 안테나 고정상태 불량	이동통신 안테나 몰딩부에 고정 취부

분야	공 사 명	점검지적 사항	조치결과
건축	중계외 3역 승강편의시설 설치공사
		안전모 미착용	안전보호구 착용 완료
건축	중계외 3역 승강편의시설 설치공사
		고소작업자 안전띠 미착용	안전띠 착용 완료
건축	역촌외 1역 화장실 시설개량공사
		역촌역 공사장 입구 자재관리 불량	현장 정리정돈 시행 완료
건축	역촌외 1역 화장실 시설개량공사
		불광역 덕트주위 마감불량	몰탈 충진 완료

분야	공 사 명	점검지적 사항	조치결과
승강기관리단	행당역 등 10역 승강설비 대수선 공사(2공구)
		안전보호구 미착용 및 소화기 미비치	안전모 착용 및 소화기 비치 완료
승강장안전문관리단	영등포구청역 대합실 및 승강장 PSD 간선 개량공사
		케이블 정리 미흡	케이블 정리 완료

4		안전관리 우수 및 개선사례

❏ 안전관리 우수 및 개선사례 현황 : 5건

연번	부서명	공사명	우수(개선)사례	관련사진
1	전기	1,2호선 연락 및 고압배선전로 개량공사(11차)	작업자 근골격계 질환 예방을 위한 작업 전 스트레칭 실시
2	전기	2017년 터널 전력간선 개량 전기공사(당고개～동대문역사문화공원)	작업 중 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위하여 작업시작 전 안전교육 실시

연번	부서명	공사명	우수(개선)사례	관련사진
3	전기	마곡변전소 노후전력설비 개량공사	변전소 소화설비(CO2) 작동 조치요령 및 화기작업에 대한 안전표지판 설치로 작업자 안전의식 고취
4	전기	5호선 천호하저 집수정 전력간선 설치 전기공사	터널 내 드릴 작업 시 미세먼지 저감을 위한 먼지커버 설치
5	궤도	2017년 3,4호선 노후레일 교환공사	공사 중 발생 폐기물 분류 및 관리상태 양호

5		결 론

공사현장 안전관리를 위한 분야별, 공사시행 부서 간 크로스 합동점검을 시행하여 안전관련 부적합 사항을 개선하고 우수사례 횡단전개를 통하여 공사장 안전관리에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 부서별 공사현장 크로스 합동점검 결과 1부. 끝.