상수도관 누수대응능력 향상을 위한

긴급 누수복구 가상훈련 체크리스트

대    상 : 남부수도사업소

훈련일시 : 2017. 9. 14.(목)

훈련현황

① 메시지 전달경로

구 분	최초 (직급.성명)	1차 (직급.성명)	2차 (직급.성명)	3차 (직급.성명)	4차 (직급.성명)
전 달 자	담당자 서규석	담당자 서규석	담당자 서규석	시설관리과장	담당자 서규석
수 령 자	시설관리과장	현장소장 김진희	반장 이성교,권기진	사업소소장	본부 담당자
수령시간	2017. 9.14. 14:00	2017. 9.14. 14:01	2017. 9.14. 14:05	2017. 9.14. 14:10	2017. 9.14. 14:12

◦ 점검결과(메시지 전달과정 적정여부)

- 체계적으로 전달됨

② 출동인력 명단

- 공무원, 감리자

연번	소 속	직책,직급	성 명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
1	남부수도	시설6급	서규석	누수복구 담당	14:00
					14:05
2	남부수도	시설6급	최경서	누수복구 담당	14:00
					14:05
3	남부수도	시설6급	강동철	상황실 운영	14:00
					14:05
4	남부수도	시설6급	정헌석	상황실 근무	14:00
					14:05
5	남부수도	시설7급	구본천	상황실 근무	14:00
					14:05
6	남부수도	시설9급	송여진	상황실 근무	14:00
					14:05
7	남부수도	시설9급	신종태	상황실 근무	14:00
					14:05

연번	소 속	직책,직급	성 명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
8	남부수도	기계6급	이성교	밸브 조절	14:00
					14:05
9	남부수도	기계7급	권기진	밸브 조절	14:00
					14:05
10	남부수도	시설7급	강판오	비상 급수	14:00
					14:05
11	남부수도	기계6급	라정균	급수차 운행	14:00
					14:05
12	남부수도	운전7급	김용삼	급수차 운행	14:00
					14:05
13	남부수도	기계7급	김영찬	단수 홍보 (가두 방송)	14:00
					14:05
14	남부수도	감리	최규관	누수복구 감독	14:00
					14:05
15	남부수도	감리	박동열	누수복구 감독	14:00
					14:05
16	남부수도	감리	전용창	누수복구 감독	14:00
					14:05
17	남부수도	시설6급	이일로	포장 복구	15:00
					15:10
18	남부수도	공업7급	백윤미	수질 검사	15:00
					15:10

- 복구업체 인력

연번	소 속	직책,직급	성 명	담당 업무	응소 시간	지연, 불참사유
1	요찬토건	현장대리인	이길재	현장관리	14:10
2	요찬토건	현장소장	김진희	현장지원	14:10
3	요찬토건	용접사	장상기	용접	14:10
4	요찬토건	반장	김종수	현장지원	14:10
5	요찬토건	반장	배성식	현장지원	14:10
6	요찬토건	배관공	홍금복	현장지원	14:10
7	요찬토건	배관공	이창만	현장지원	14:10
8	요찬토건	배관공	김우평	현장지원	14:10
9	요찬토건	배관공	김영환	신호수	14:10
10	명문건설(주)	포장공	김명래	도로 포장	15:10
11	명문건설(주)	포장공	원인식	도로 포장	15:10
12	명문건설(주)	포장공	이민석	도로 포장	15:10

◦ 점검결과(공무원 등 출동사항 적정 여부)

-  적정

③ 장비, 복구자재 동원현황

연번	장비명	규격	수량	장비용도	도착시간	작동 여부	미출동, 미작동 사유
1	굴삭기	0.18m3	1	터파기	14:25	정상
2	자흡식 양수기	150mm	1	양수 작업	14:25	정상
3	자흡식 양수기	100mm	2	양수 작업	14:25	정상
4	자흡식 양수기	50mm	2	양수 작업	14:25	정상
5	용 접 기	400Amp	2	강관 용접	14:25	정상
6	발 전 기	40kw	1	강관 용접	14:25	정상
7	작업 송풍기		1	환 기	14:25	정상
8	작업 차량		4	인원, 장비운반	14:25	정상

◦ 점검결과(장비, 복구자재 동원현황)

- 적정

④ 비상급수 차량 출동 현황(출동시 물은 적재하지 않음)

연번	차량번호	적재 중량	수량	도착 시간	작동 여부	미출동, 미작동 사유
1	80보 6397	2.5T	1	14:30	정상

◦ 기타 비상급수 현황

- 아리수 페트병 공급 등 : 5,000병

⑤ 단수안내 시행 현황

◦ 단수안내 방송차량 출동

연번	차량 번호	적재 중량	수량	도착 시간	작동 여부	미출동,미작동사유
1	80보 1434	1.0T	1	14:30	정상

- 점검결과(방송설비 기능유지 및 방송 가능여부) : 적정

◦ 홈페이지 게재

구 분	안내문 게재시간	게재자	연습용 기재여부
상수도본부 홈페이지	14:15	지역 담당	가상훈련 기재

- 점검결과 : 적정

◦ 단수안내문 게첨 현황(크기 B4이상) : 300매

- 점검결과 : 적정

⑥ 누수복구 현장관리 상태

◦ 공사안내 표지판 적정 설치 여부 : 적정

- 교통안내 표지판 : 적정

- 안전휀스 및 라바콘 적정 설치여부 : 적정

◦ 교통안내원 또는 신호수 적정 배치 여부 : 적정

◦ 야간 공사용 조명 및 경광등 등 적정 설치 여부 : 적정

⑦ 누수복구공사 완료 후 다짐, 환토 및 당일 도로포장복구 준비 상태

- 점검결과 : 적정