따로붙임 #1

상수도관 파손 긴급 누수복구 시나리오

가상 시나리오

누수발생 메시지

○ ’18. 10. 25일(목) 10:00분경 서울 강서구 염창동 305번지 양천로상 보도를 지나던 시민이 도로상 상수도관 파손으로 수돗물이 누수되고 있는 상황을 발견하여 강서수도사업소(민원실)에 누수 신고하였습니다.

○ 현장 확인 및 GIS상 확인한 바, D=700㎜상수도관으로 확인되었으며, 누수되는 수돗물의 양이 많아 편도 3개 차로 중 1개 차로가 완전 통제되고 있으며 지수 조치를 위하여 제수밸브 조절 및 수계 조절을 시행할 경우 단수없이 일부지역 소출수가 발생할 것으로 예상됩니다.

조치사항 메시지

○ 누수복구 담당은 파손된 상수도관의 복구를 위하여

- 긴급누수복구업체에 작업 지시

- 관련 공무원 및 감리자, 복구업체관계자에 대한 비상근무 명령

- 누수복구현장은 시설관리과장과 복구업체 현장대리인이 지휘, 감리자 입회

○ 누수복구에 필요한 장비, 자재 출동

- 작업차량 2대, 양수펌프(∮80㎜,100㎜) 2대,

- 발전기, 소형 굴착기, 콤프레샤, 용접기, 관절단 장비 각 1대

- 누수복구자재 및 용접기 등을 이용하여 누수부위 복구 시행

- 도로결빙관련 염화 칼슘 현장 비치

○ 단수예상지역에 홍보 및 급수지원을 위하여

- 방송차량 1대를 운행(육성 또는 녹음테이프 방송)하고

- 비상급수차량 1대(물을 적재하지 않고 가상 절차 이행)로 수돗물을 공급하고

- 본부 홈페이지와 수도사업소 홈페이지에 단수예고 안내문(연습상황표시)을 게시

기타사항

○ 경찰서, 구청, 등 관계 기관에 상황통보 및 협조요청 공문 발송

○ 누수발생 및 복구 조치 완료 후 상황처리 경과 및 결과를 사업소장에게 보고