□ 해빙기 간부 합동점검 결과 –12건

연번	위 치	지 적 사 항	비 고
1	종보존 연구실 옹벽	1. 배수로 주변 차량 통행 불편 함 일부 복개 요함	시설과
		2. 옹벽내 폐 약수터 정비 요함	시설과
2	유인원관 옹벽	3. 옹벽 시작점(양쪽)으로 토사 유출 옹벽 추가 설치	시설과
		4. 배수로 낙엽 쌓임 제거 요함	시설과
3	식물원 옹벽	5. 식물원 건물 옹벽 철근 노출	시설과
		6. 식물원 건물 옹벽 균열 발생	시설과
		7. 식물원 온실 유리창 청소 요함	조경과
		8. 식물원 화단 주변 도색 벗겨짐	조경과
		9. 식물원 옹벽 배수구멍 나무뿌리 제거	조경과
		10. 식물원 옹벽 주변 지저분함 정리 요함	조경과
4	맹수사 석축	11. 스라소니 뒤 배수로 유수장애 발생 매쉬휀스 철거	시설과
		12. 호랑이사 석축 일부 탈락	시설과

□ 대공원장 지시사항 - 1건

연번	위 치	지 적 사 항	비 고
1	낙타사	사료 보관소 천막 노후로 미관저해 정비방안 검토 후 보고