도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 도림천4복개구조물 보수보강공사 : 조건부 시행

- 굴착단계를 제외한 모든 단계는 야간에 시행할 수 있도록 재검토하기 바람

- 1련 2단계, 2련 2단계 작업장비 배치계획 및 점용구간을 재검토하여 보완하기 바라며, 전체단계에서 완화구간을 보다 연장하기 바람

- 식수대를 제외한 보도유효폭을 충분히 확보하기 바라며, 단면도에 식수대 등 상세히 표시하기 바람