- 범국민규탄집회 대비 -

PSD분야 안전수송 추진대책(안)

2019. 10

기 술 본 부

(승강장안전문관리단)

- 범국민규탄집회 대비 -

PSD분야 안전수송 추진대책(안)

Ⅰ		관련근거

□ 전략마케팅처-1410('19.10.01.)『(긴급) 도심집회 대비 분야별 특별

수송대책 제출 요청』

Ⅱ		개 요

□ 행 사 명 : 범국민규탄집회

○ 일  시 : 2019.10.03.(목) 13:00 ~

○ 장  소 : 광화문역 일대

○ 주요역 : 광화문역, 경복궁역, 시청ⓛ②역

Ⅲ		추진대상

구분	1호선	2호선	3호선	5호선	비고
4역	시청역	시청역	경복궁역	광화문

Ⅳ		추진대책

가. 승강장안전문설비(PSD) 시설물 사전 특별점검 실시

1) 사전 특별점검 실시

가) 사전특별 점검기간 : 기간 중 1회

구 분	사전특별 점검기간	점검대상역	비고
1	‘19.10.02.(수)	1호선 시청역 등 4역	4역

나) 점검방법 : 특별점검표에 의한 구동부 등 PSD 주요시설물 사전점검

나. 해당역 PSD 시설물 관련 PSD관리소 직원 역사 순회점검 강화

1) 일 시 : ‘19.10.03.(목) / 13:00 ~

구분	PSD관리소	해당역사	지원인원	비 고
1	신대방PSD관리소	시청역②	2명	해당역사 순회점검 강화 (2인 1조)
2	약수PSD관리소	경복궁역	2명
3	동대문역사문화공원 PSD관리소	시청역ⓛ	2명
4	왕십리PSD관리소	광화문	2명

Ⅳ		결 론

범국민규탄집회 대비 주요역에 대해 안전하고 원활한 수송을 위해 PSD 시설물

사전 특별점검 및 순회점검 강화 등을 시행하여 열차 이용 승객 안전수송에

기여하고자 함.

# 첨부 : 특별점검표 1부.  끝.

[첨부1]

- 범국민규탄집회 대비 -

PSD분야 시설물 특별점검표

특 별 점 검	점검일 : 20 년 월 일	점검역명 :

구 분		점 검 내 용	점검결과	비 고
구조체	구동부	구동모터 및 잠금장치 동작상태
	비상문	비상문 잠김 상태
	가동문	가동문 동작상태 및 하부 간섭 여부
	선로출입문	선로출입문 개폐 및 통화상태
제어 및 조작반	개별제어반	동작상태 및 표시등 상태
	종합제어반	전원공급기 및 연동장치 동작상태
		통신상태 및 경보상태
	승강장조작반 승무원조작반	열림, 닫힘 표시상태 및 통화상태
전원장치	UPS 및 축전지	각종 표시램프 및 동작상태
		이상 소음 및 냄새 발생 여부
소화기		자동소화장치 충약상태 및 관리상태
		소화기 충약상태 및 비치, 관리상태
기타		비상복구 장비/자재 관리상태
		기능실 잠금상태
□ 특이사항

점검자 :             (인)

점검자 :             (인)

확인자 :             (인)