<작성 양식>

도 전 과 제 명

【 부  서  명 】

접수번호	1+2	제안부서	서울물연구원
제안내용(요약)	○ 수도계량기 동파방지 신기술 개발
현황 및 실태 (관련규정, 타기간 유사 실행사례 포함)	○ 서울시 전체 수전 중 동파에 취약한 15mm, 20mm 수전 수는 약 196만개 (’20년 2월 기준)로 겨울철 장기한파 발생시 심각한 급수불편을 초래함 ○ 최근 5년 수도계량기 동파 18,090건에 따른 수도계량기 교체작업 발생
검토의견	【도전과제로서 실행 필요성】 ○ 수도계량기 동파(동결)이 저소득층 및 소외 계층이 많이 거주하는 노후 주택 중심으로 많이 발생하여 주거 복지 측면에서 중요한 과제임 ○ 기후 변화로 인해 겨울철 이상 고온만큼이나 혹한 발생의 가능성도 상승하여 이에 대한 대응이 시급함 【도전과제로서 실행 효과성】 ○ 최근 5년 수도계량기 동파 18,090건(연 평균 3,618건) 중 전체의 70% 수량 동파방지 시 연간 114백만원 수준의 예산절감 효과 예상됨 – 산출근거 : 3,618건 x 0.7 x 34,670원(15mm 수도계량기 교체대금) =113,967,000원 ○ 겨울철 급수불편 감소에 따른 시민 만족도 향상 【도전과제로서 실행 가능성】 ○ 수도계량기 동파를 방지하기 위한 제품개발은 그 동안 많이 시도되어 왔음. 알려진 동파방지 기술은 여러 가지 있지만 경제성, 안정성의 문제로 적용하기 어려운 실정이었음 ○ 그러나 보다 새로운 동파방지 기술의 발굴을 위해 도전과제로서 채택 할 필요성은 있을 것임
부서검토결과	채택(접수번호 1번 중복으로 제외, 2번으로 통합)

<작성 양식>

도 전 과 제 명

【 계측관리과 】

접수번호	3	제안부서	남부수도사업소
제안내용(요약)	○ IOT 기반의 일체형 역류방지용 원격 디지털계량기를 개발
현황 및 실태 (관련규정, 타기간 유사 실행사례 포함)	○ 수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치) 규정에 의거 수도계량기 후단에 역류방지밸브(이중스프링방식)를 별도 설치함으로써 자재비, 설치비 중복 발생 및 기존 이중스프링 방식 역류방지밸브로 인한 민원이 다수 발생
검토의견	【도전과제로서 실행 필요성】 ○ 계량기, 역류방지밸브, 원격검침 단말기 일체형은 설치 시에는 인건비 절감의 장점이 있을 수 있으나 ○ 계량기 검정유효기간 내에 교체하게 되는 반면 단말기, 밸브는 유효기간이 없어 장기간 사용 할 수 있음에도 교체해야 하고 - 소형 계량기 검정유효기간 : 8년 ○ 각 기능 중 하나라도 고장이 나면 교체해야 하므로 경제성이 심각하게 저해되고 계량기 교체 물량이 증가하게 되어 교체, 전산입력, 요금조정, 봉인설치 등 기타업무가 수반되므로 실행 필요성이 부족함 【도전과제로서 실행 가능성】 ○ 역류방지 밸브를 포함한 원격검침 단말기 일체형 수도계량기 개발은 가능할 것임. - 역류방지밸브 + 수도계량기 일체형이나 단말기 +수도계량기 일체형 제품은 이미 있음
부서검토결과	시행불필요

<작성 양식>

도 전 과 제 명

【 계측관리과 】

접수번호	4	제안부서	강동수도사업소
제안내용(요약)	○ 원격검침 수도계량기에 Iot기술을 적용하여 스마트 웹을 통하여 시민이 실시간 확인할 수 있는 인프라 구축
현황 및 실태 (관련규정, 타기간 유사 실행사례 포함)	○ 현재 서울시는 IoT기술을 적용한 수도계량기 원격검침 수용가 2,400개소를 운영 중 ○ 원격검침 수용가에서는 서울시 상수도사업본부 홈페이지를 통해 일별 검침값을 확인할 수 있음
검토의견	○ 이미 원격검침 수용가에서도 서울시 상수도사업본부 홈페이지를 통해 일별 검침값을 확인할 수 있으므로 도전과제로서 실행 필요성 없음
부서검토결과	제외(시행중)