그린테크샵 운영을 위한 추가 장비 구매 건

서울시 녹색산업지원센터/‘20. 10. 19(금)

1. 그린테크샵 지원 요청 사항

□ 현안 및 문제점

○ 대형 Size 시제품 제작 불가 (현재 240mm 이하 Size만 제작 가능)

○ 높은 표면 조도를 요구하는 시제품 제작 시 품질 대응 수준 낮음

○ 설계 Data가 없는 경우 3D스캐닝을 통해 역설계 진행시, PC 성능

저하로 전용 SW 구동 어려움 (늦은 처리 속도, 연속 작업 불가 등)

○ 현재 3D 프린터 및 전용 PC의 사양(Spec) 한계로 서울시 녹색 중소기업

에 대한 시제품 제작 기술지원 서비스가 일부 제한적으로 진행 중

□ 추가 장비 필요사항 (총 3건, 19,500,000원)

○ Mock-up 제작 가능 대형 Size의 보급형 FDM 방식 3D프린터 1대

- (용도) 대형 Size 시제품 제작(700 x 600 x 900mm 까지 출력 가능)

- (예상 금액) 7,500,000원 (부가세 포함)

○ 높은 표면 조도로 제작 가능한 보급형 SLA 방식 3D프린터 1대

- (용도) 高정밀도 및 조도의 시제품 출력 지원 (기존 FDM 방식 대비 성능우수)

- (예상 금액) 7,000,000원 (부가세 포함)

○ 3D스캐닝 및 역설계 전용 고사양 노트북 1대

- (용도) 3D스캐닝 Data 정리 및 역설계 전용 프로그램 DesignX 운영

- (예상 금액) 5,000,000원 (부가세 포함)

□ 기대 효과

○ 2020년 시제품 제작 시 상기 신규 3D프린터를 활용하여 기술을 지원함으로써, 시제품 품질 및 고객 Needs 대응 만족도 개선

○ 2020년, 2021년 3D스캐닝/역설계 추가 지원 가능

(신규 목표 항목 설정 및 지원 건수 추가)

○ 시제품 제작 지원 시, 대형 Size 출력 및 다양한 재료 적용 가능

○ 2021년 그린테크샵 운영 시 기술지원 범위 확대를 통한 고객 만족도 향상

2. 보완 필요 장비 제원 및 성능

□ 대형 Size 보급형 FDM 3D프린터

프린팅방식	FDM
재질	알류미늄
출력 사이즈	700*600*900mm
사용재료	PLA,ABS,Flexible(TPU)
구성	필라멘트거치대
출력 사이즈	500*500*600mm
출력속도	MAX180mm/sec
출력품질(레이어)	0.1~0.6mm
노즐직경	기본 0.8mm(0.4~1.2mm 선택가능)
필라멘트 직경	1.75mm

□ 보급형 SLA 방식 3D프린터

프린팅방식	MSLA
해상도	2K 6.3inch, 2560*1440 (XY 54um)
최대 출력면적	X 73mm * Y 136mm * Z 215mm
Z레이어 지원	20um ~ 100um
광원	arrayed LED, 405um, 120W
출력 확장자	STL ,OBJ, SLC, ZIP
빌드 플레이트	스테인레스, Magnetic, 탈착식
레진 탱크	AL6061, Magnetic 탈착식
운영체제	NANO DLP

□ 3D스캐닝 및 역설계 전용 고사양 노트북

운영체제	Windows 10 Home
CPU	10세대 인텔 코어 i7 10750H (2.6GHz~5.0GHz)
디스플레이	- 15.6 FHD 1920*1080 144Hz IPS 눈부심 방지 디스플레이 LCD - X-Rite Pantone 인증, 개별 공장 보정
시스템 메모리	16GB DDR4 3200MHz (8GB*2) / 최대 64GB
칩셋	모바일 인텔 HM470 익스프레스 칩셋
비디오 그래픽	- 인텔 UHD 그래픽 630 - 엔비디아 지포스 RTX 2080 SUPER with MAX-Q GDDR6 8GB - 엔비디아 Optimus 기술지원
저장장치	512GB M.2 SSD(PCle)