붙임 1

【 서울시 전체 폐기물처리시설 현황 】

○ 자원회수시설

- 서울시가 관리하는 소각시설은 양천 등 총 4개 시설이며, 은평구에서는 은평뉴타운 환경플랜트를 관리하고 있음

- 자원회수시설 현황

구 분	양천자원회수시설	노원자원회수시설	강남자원회수시설	마포자원회수시설	은평뉴타운 환경플랜트
위 치	양천구 안양천로 1121(목동 900)	노원구 덕릉로70길 99(상계동 772)	강남구 남부순환로 3318(일원동 4-1)	마포구 하늘공원로 86(상암동 481-6)	은평구 통일로 1053(진관동 83-6)
시설규모	400톤/일 (200톤/일/기 × 2기)	800톤/일 (400톤/일/기 × 2기)	900톤/일 (300톤/일/기 × 3기)	750톤/일 (250톤/일/기 × 3기)	48톤/일 (48톤/일/기 × 1기)
소각방식	스토커형 (계단식)	스토커형 (로울러그레이트)	스토커형 (수평식)	스토커형(계단식)+로터리킬른	가스화용융 방식
공사기간	'92.12~'96.2	'92.12~'97.01	'94.12 ~ '01.12	'01.11 ~ '05.05	'06.10 ~ '09.10
위탁운영 업체명	한국시거스(주)	한불에너지(주)	한라산업개발(주)	한라산업개발(주)	GS건설(주) 외 3개사(자이오엔엠, 에이치이엔텍,엔백)
공동이용 자치구(22구)	양천, 강서, 영등포(3)	노원, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 동대문(6)	강남, 성동, 광진, 동작, 서초, 송파, 강동, 관악(8)	마포, 종로, 중구, 용산, 서대문(5)	은평구 일부(1) (은평뉴타운 지역)

○ 열병합 시설

- 서울에너지공사 서부지사와 동부지사에서 관리하고 있음.

구분	계	서부지사 (양천구 목동서로 20)	동부지사 (노원구 덕릉로 70길 99)
열(G㎈/h)	195.4	123.4	72
전기(㎿)	67.2	30.2	37
공급 세대	256,520세대 (건물 312개소)	128,388세대 (건물 265개소)	128,132세대 (건물 47개소)
공급 지역	6개구	3개구 (강서구, 양천구, 구로구)	3개구 (노원구, 도봉구, 중랑구)