물 품 구 매 시 방 서

【 염소투입설비 물품 구매 】

2020. 03.

서울시상수도사업본부

(뚝도아리수정수센터)

물 품 구 매 시 방 서

Ⅰ. 일반 사항

1. 적용

본 시방서는 뚝도아리수정수센터 염소투입설비 물품 구매에 적용한다.

2. 목적

염소투입설비의 안정적인 운영을 위해 세관부품 및 소모품 등을 사전에 구매하여, 사고발생 및 기기고장시에 즉각적인 조치를 통해 사고를 사전에 예방하고자 함.

3. 계약기간

계약기간은 계약일로부터 90일로 한다.

4. 적용규격

본 물품에 사용되는 모든 자재는 KS 규격 또는 동등이상의 최상품을 사용하여야 하며, 기타 KS 등에 명시되지 않은 사항에 대해서는 제작자 표준에 따르며, 우리 사업소의 요구가 있을 때에는 변경할 수 있다.

5. 입찰참가 자격

(1) 중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국가전자조달시스템(G2B 번호 4710150501 염소투입기)에 등록된 업체

(2) 법인등기부등본상 본점 소재지(개인사업자의 경우, 사업자등록증이나 관련법령에

따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련 서류의 사업장 소재지)가 서울특별시

또는 경기도에 소재한 업체

6. 하자

하자이행 보증기간은 납품검사 완료일로부터 1년으로 한다.

7. 검수

(1) 납품완료 이후에 성능시험 및 시운전 과정에서 부적합하다고 인정되거나 기타 결함이 발견되었을 시에는 즉시 교환하여야 한다.

(2) 납품되는 물품에는 제조사의 Part No. 가 명확하게 명기되어 있어, 정품인지 여부를 확인할 수 있어야 한다.

(3) 납품되는 물품은 독성가스인 염소설비에 취부되는 물품임에 따라, 독성가스에 강한 재질를 사용하여 제작되어야 한다.

Ⅱ. 특별 사항

1. 뚝도아리수정수센터

No.	기자재명	규격	Part No.	수량	단위	비고
1	공급 진공게이지	공급진공 측정용	U29195	3	개
2	인젝터 진공게이지	인젝터진공 측정용	U29194	3	개
3	염소용 체크밸브	40A, PTFE 코팅 스프링식		8	개
4	유니온볼밸브(PVDF)	15A, 유니온 소켓식		2	개
5	유니온볼밸브(PVC)	15A, 유니온 소켓식		2	개
6	연결동관	10A, 재질 구리		5	개
7	납패킹	연결동관용 패킹		500	개
8	온도스위치 및 연결세트	기화기 온도 측정용	U28993	1	개
9	온도 PROBE	기화기 온도 측정 센서	U28655	1	개

2. 자양취수장

No.	기자재명	규격	Part No.	수량	단위	비고
1	파열판	2.5MPa, 안전밸브 부착용	U24910	2	개
2	진공게이지	-0.1MPa		2	개
3	유니온볼밸브(PVDF)	40A, 유니온 소켓식		8	개
4	연결동관	10A, 재질 구리		10	개
5	납패킹	연결동관용 패킹		1000	개