외부전문가 기동점검단 지적사항

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질 관리	현장내 반입된 재생골재에 대하여 입도시험 및 다짐시험을 실시하여 적부를 확인하고 사용할 것	재생골재 재료시험 의뢰 현장에 재생골재 반입시 자재검수 실시요망	사진1
2	품질 관리	고지 1배수로 원형관(추진부) 이음부 이격	원형관 이음부 전체 실링 작업 요망	사진2
3	안전 관리	흙막이 시설(가시설 등)등 보호조치 필요	줄파기 후(지장물 보호 조치 선행) 흙막이 시설 설치 후 굴착요함	사진3
4	안전 관리	근로자 작업통로 미확보	근로자 작업통로 설치요망	사진4
5	안전 관리	철판의 인양용 Sling Belt 노후	Sling Belt 교체요망	사진5
6	안전 관리	하천부 맨홀 구조물 콘크리트 일부 탈락	검토후 조치요망	사진6
7	품질 관리	추진부 맨홀 인입관 주위 미정리	철판 등 이물질 제거 요망	사진7
8	품질 관리	마감 Box 강선 정착부 충진 미 처리	강선 정착부 충진처리 요망	사진8