작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2019- 1차

공 사 명 : 2019년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 레오건설(주) 대표이사 양공진

지시일자 : 2019. 03.  28.

작업기간 : 2019. 03.  29 . ~ 2019. 04.  20.

작업근거 : 2019년 풍수해 대비 지하차도 배수시설 일체 점검 결과

지시내용 : 가마산 지하차도외 15개 구조물의 배수로 퇴적물 청소에 대하여 다음과

작업 지시하오니 작업 완료후 전․중․후 사진을 첨부하여 완료보고서를 제출하여

주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 39,675천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	가마산지하차도	지하차도양 방향 배수로	배수로 퇴적물 청소	167.4	㎡	○
2	개화지하차도			21.6	㎡	○
3	서부트럭터미널앞지하차도			6.4	㎡	○
4	고척2지하차도			108.6	㎡	○
5	공항입구지하차도			9.9	㎡	○
6	국회앞지하차도			38.4	㎡	○
7	구로역지하차도			86.1	㎡	○
8	노들길지하차도			43.5	㎡	○
9	목동교서측지하차도			20.4	㎡	○
10	여의2지하차도			78.0	㎡	○
11	오금지하차도			33.0	㎡	○
12	오목교서측지하차도			30.0	㎡	○
13	오목지하차도			48.0	㎡	○
14	외발산지하차도			100.5	㎡	○
15	등촌지하차도			61.2	㎡	○
16	개봉지하차도			145.8	㎡	○
17	폐기물 운반	2.5ton덤프트럭,중간적치장,주간	토사	5.99	㎥	○
			낙엽및기타이물질	53.94	㎥	○
18	부대공	일일노무		8.0	일	○
19		교통정리원		8.0	인	○
20		싸인보드		64.0	hr	○
21		안전시설비		480.0	m	○

공사방법 적용

*가마산지하차도외 15개 지하차도 - 지하차도 양방향 배수로 퇴적물 청소 시행.

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록 충분한 안전시설

설치 후 시행토록 할 것.

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것.

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록 할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 가마산 지하차도외 15개소– 배수로퇴적물청소

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)