□ 사고위험 도시고속도로 구조개선 공사

재보완요청 내용

<공통>

○ 동일 제비율을 적용한 원가계산서(총괄=토목+조경)를 1개의 파일로 작성 제출

○ 총괄 금액에 맞춰 계약심사 요청서 수정작성 제출

<조경분야>

○ XML파일 오류 수정(조달청 C3R 검증된 파일 제출)

○ 원가계산서, 고용개선지원비(조경분야 누락) 등: 주공종(토목)에 맞게 적용

○ 관급자재비 반영 누락(도급자설치·관급자설치 관급자재 분류) 수정

- 수국(라임라이트), 수국(리틀스푸키), 실유카, 페어리 등

○ 관급자재(보차도경계석, 도로경계석 등)는 자재조서에 물품식별번호 등 기재

○ 자재조서: 2개 이상(시중물가조사지 등)의 단가 비교 조사(잔디 등)

○ 시공단위의 품 산정: 건설공사표준품셈(공통부문 1-2-8, P18)에 따라 일위대가 소수자리를 표기하여 적용 검토

- 예) 관목식재(군식, H0.3~0.7m 이하): 조경공 0.01인, 보통인부 0.0033인

문의: 공통 및 토목분야 02-2133-3325

조경분야 02-2133-3340