붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(신동중학교 정문 양측) (내용) 연속적인 보행방향을 안내하는 경우 선형블록으로 유도(점형블록 2매 제거)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간(잠원동 주민센터 교차로, 나루터로 37) (내용) 조각블록 제거
정 비 전		정 비 후