제692차 기술용역타당성심사 결과(정정)

□ 건    명 : 중랑역 하부 도로구조개선 기본 및 실시설계 용역

□ 심 사 일 : 2013. 7. 5.

□ 사업개요

○ 용 역 비 : 74,000천원

○ 용역기간 : '13. 7.  ～ '13. 10.

○ 시설규모 : 지하차도 설치(폭 6~7m, 연장 50m)

- 하수암거 단면조정 : 2.2m × 2.1m, 5련 BOX

□ 심사결과 : 적정(조건부)

심 사 항 목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 - 유사용역 사례, 자료활용 가능여부 - 발주부서 자체 시행 가능여부 [자체시행 47개 공종대상여부} ☐ 대상 ▉ 미대상	○ 본 용역은 차량통과 높이가 낮아 대형차량 통행이 제한된 중랑역사 하부도로를 개선하는 설계용역으로 - 2차로 구간 차량통과 높이를 3.2m에서 4.2m로 확보하기 위하여 기존 복개도로 하수암거 단면조정 및 구조물 보강방안 등 전문기관의 용역 필요성이 인정됨 ○ 추진근거 - 중랑역 하부도로 구조개선 계획('13.6.19)
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 조정 : 74,000천원 → 68,400천원 (용역비 조정 : 5,600천원) - 설계요율 조정 : 4.8329 → 4.2275 ․ 기본설계와 실시설계 통합발주시 기본설계 없이 실시설계발주 요율을 적용할 것(설계요율 1.4배 → 1.224배) ※ 엔지니어링 사업 적정설계요율 정립 방침('11.9.5) - 용역손해배상보험료는 실시설계 용역비만 반영할 것
3. 기타 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	○ 설계도서 등 충분한 자료제공과 철저한 용역감독을 통하여 내실있는 과업수행 추진
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연․중단 요인 관리대책 적정성 - 용역비 증가 요인의 관리대책 적정성	○ 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람