주요 심사내용

□ 공 사 명 : 구립 해맞이 어린이집 신축공사(토목)

□ 사업개요

위 치	양천구 신월7동 988-9
공사개요	지하1층/지상4층, 연면적 493.57㎡
공사기간	착공일로부터 10개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	180,516	천원
○	심사금액	:	160,278	천원
○	절 감 액	:	20,238	천원
○	절 감 률	:	11.2	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 소철선(어니일링, #8  4.0mm) : 1,250원/kg → 1,179원/kg

- 소철선(어니일링, #20  0.9mm) : 1,490원/kg → 1,404원/kg

- 철못(75×3.25mm) : 1,100원/kg → 1,093원/kg

- 미송각재 : 538,922원/㎥ → 376,675원/㎥(외송각재)

- 내수합판(12×1210×2420㎜,1급) : 8,902원/㎡ → 8,419원/㎡

- 아세칠렌 : 13,000원/kg → 11,500원/kg

- 고장력볼트(M22×70mm) : 1,149원/조 → 1,124원/조

- H-PILE : 850천원/톤 → 840천원/톤

- 후판(12<T<20mm) : 770원/kg → 730원/kg

- 산소 : 1.08원/ℓ → 1.91원/ℓ

등 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 중기운반비 : L=30.0km → 20.0km

- CIP천공, H-PILE천공 : 품셈기준 조정(공통 5-3-2)

ㆍ발전기 : 450kw → 200kw, 크레인 25톤 → 10톤(10m이하)

ㆍT1, T3 : 풍화암 제외(토사만 1회 적용)

- 강판절단 : 아세틸렌 → 프로판가스 적용

- 볼트조이기, 볼트풀기 : 노무품 조정(서울형 품셈 적용)

- 공구손료 : 재료비로 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 관급자재비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)