주요 심사내용

□ 공 사 명 : 방화 1-8 소구역 하수관로 정비공사

□ 사업개요

위 치	방화1동, 방화2동, 공항동 일대
공사개요	하수관로 정비 D300~1500 L=1,452m
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,750,106	천원
◦	심사금액	:	2,593,155	천원
◦	조 정 액	:	156,951	천원
◦	조 정 률	:	5.71	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,404 → 1,394.3원/L

- 조립식판넬(2.5×2.5×30): 91,950 → 87,800천원/조

조립식판넬(2.5×3.5×30): 94,950 → 90,500천원/조

◦ 일위대가 조정

- 모래부설(인력): 누락된 모래 자재비 계상 (증7,979천 원)

- 토사운반(적치장),소운반(터파기): 덤프운반 품 오류 조정

· 굴삭기 작업효율(Es) 0.3 → 0.75

- 레진관,PC관 운반: 운반비 중복계상 제외(도착도)

- 사토운반: 중복계상된 폐토사 수량 제외, 운반거리 및 속도 조정(서울형품셈)

(사토수량)

· 전체,주간 : 1,658 → 1,382㎥

· 전체,야간 : 2,187 → 1,720㎥

· 부분,주간 : 158 → 87㎥

· 부분,야간 : 23 → 9㎥

- 흄관,레진관,PC관,PE관,GRP관 접합및부설: 수량 오류 조정

· 맨홀공제연장(m) 수량으로 환산

- 교통안전시설비: 안전관리비 항목 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인