주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 차집관로 시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	중랑물재생센터 차집관로 유지관리구역(성동구 외 9개 자치구 지역)
공사개요	- 사각맨홀뚜껑 제작 설치 4개소, 원형맨홀보수 30개소, 차수벽 인상 120m, 세굴방지벽설치 160m 외
공사기간	2022. 2. ~ 2022. 12. 27.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	958,900	천원
◦	심사금액	:	926,640	천원
◦	조 정 액	:	32,260	천원
◦	조 정 률	:	3.36	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재 조정

- rcs3,4 : 700 → 630원(조달청)

◦ 제비율 조정

-  산업안전보건관리비 조정 : 2.93% *1.2, 1.86%+5349천원 중 작은 값 적용

◦ 일위대가 조정(잡철물 제작설치(간단)외 4)

- 잡철물제작설치(간단) : 표준품셈 금속공사 8-3-1 적용(감4,418천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사

시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)