주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2020년 터널 및 복개, 지하차도 등 일상유지보수공사

□ 사업개요

위 치	종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
공사개요	터널8개소, 복개16개소, 지하차도 10개소 - 포장보수 35a, 균열보수 470m, 콘크리트보수공 800㎡ 등
공사기간	착공일로부터 2020.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	798,500	천원
◦	심사금액	:	782,260	천원
◦	절 감 액	:	16,240	천원
◦	절 감 률	:	2.0	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 융착식도료(KSM6080 백색): 4,900원/kg → 2,750원/kg

- 융착식도료(KSM6080 황색): 4,200원/kg → 3,150원/kg

- 에폭시주입제(건식,저점도): 15,000원/kg → 13,500원/kg

- 에폭시주입제(습식,저점도): 26,000원/kg → 23,000원/kg

- 라바콘: 12,000원/개 → 9,000원/개

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 유공관및성형줄눈설치,주입줄눈공 : 야간할증조정(노무품에 능률저하포함)

- 차선도색제거: 작업반장→특별인부 등 노무품 조정(품셈1-11-9)

- 퇴적물운반외1: 단가 엑셀연결 수정, 야간할증반영

- 보강포붙임(야간): 노무품 수량조정(품셈6-2-2)

- 도막방수바름: 노무품 조정(품셈 토목6-6-4)

- 포장장비(중기)운반비: 적하시간(t3) 유류비공제(품셈8-1-3)

- 프라이머도포: 노무품 조정(품셈11-2-2)

- 표면보호제코팅외1: 노무품 조정(품셈11-2-5)

- REMORTAR바르기: 노무품 조정(품셈9-1-2)

- 교면방수(도막식) 등: 공구손료 재료비 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급비 및 이전비 심사 제외

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 신호수 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주