주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도림천·안양천 내 하천시설물 정비공사

□ 사업개요

위 치	도림천, 안양천
공사개요	자전거도로 포장 L=3.4km,B=3m, 보행로신설 L=230m,B=2m
공사기간	착공일로부터~2020.12.11.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	787,041	천원
◦	심사금액	:	716,710	천원
◦	절 감 액	:	70,331	천원
◦	절 감 률	:	8.9	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- LPG가스: 1,259원/kg→1,137원/kg

- 조합페인트(KSM6020,2급,흰색): 4,185원/kg→3,640원/kg

- 조합페인트(KSM6020,2급,황색): 4,044원/kg→3,370원/kg

- 광명단페인트(KSM6030,1종3류): 8,505원/kg→7,490원/kg

- 페기물처리(폐목재): 68,000원/톤→40,000원/톤(서울시견적가)

- 컨테이너(사무실용): 2,350천원/동→2,059천원/동

- 컨테이너(창고용): 2,000천원/동→1,840천원/동

- 융착식도로표지용도료(황색): 4,100원/kg→3,150원/kg

- 융착식도로표지용도료(백색): 3,140원/kg→2,750원/kg

- 못(N150): 1,271원/kg→1,080원/kg

- 혼합기층재(40㎜이하): 21,000원/㎥→18,000원/㎥

- 아세칠렌: 13,000원/kg→12,042원/kg

- 각재(외송): 377,545원/㎡→376,675원/㎡

- 자갈(#467,#57): 28,000원/㎥→25,000원/㎥

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원→2.93%(5억 미만)

- 간접노무비: 12.7%→13%(6개월초과)

- 기타경비: 8.8%→9.1%(6개월초과)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 구조물깨기 : 특별인부→보통인부적용(품셈8-2-15)

- 케이싱튜브설치철거: 삭제(H-PILE 토사천공 작업시간에 포함☞건기원질의회신)

- 파쇄물및잔토운반(현장사토장),사토장운반(김포): 덤프트럭 적재시간(t1)        유류비공제(품셈8-1-3), 운반속도조정(품셈8-2-8,서울시차량통행속도보고서)

- 말뚝박기용천공: 천공시간조정

- H-PILE박기외1종: 크레인25톤→10톤(서울형품셈)

- 콘크리트기층공(T=15㎝) 등: 기구손료 적용 비목 조정(경비→재료비)

- 몰탈(1:3): 노무품 조정(품셈건축9-1-1)

- 강판구멍뚫기: 서울형품셈 적용

- 소파보수(절삭후아스팔트덧씌우기): 서울형품셈 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 관급자재비 등 심사 제외(별도 검토 후 시행)