주요 심사내용

□ 공 사 명 : 당현천4복개 보수공사

□ 사업개요

위 치	상계동 176-6~173-26
공사개요	아스팔트절삭및포장 53.3a, 교면방수 25.4a 등
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	827,970	천원
◦	심사금액	:	822,500	천원
◦	조 정 액	:	5,470	천원
◦	조 정 률	:	0.7	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 긴급도로보수용아스콘: 420원/kg→396원/kg(감221천원)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감300천원)

- 절삭후아스팔트덧씌우기: 품조정(품셈1-10-2)(감651천원)

- 콘크리트표면처리: 노무품수정(품셈6-8-5)(감181천원)

- 바탕조정재도포: 미장품 제외, 콘크리트표면처리에 포함(품셈6-8-5)(감1,017천원)

- 철근방청단면복구: 공구손료 중복품제외

- 포장장비운반: 운반속도조정 및 유류비공제(t3)(감1,003천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원→2.93%[대상액(재+직노) 5억미만](감234천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비 및 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)